Типы силовых разъемов
=====================
XT-60
-----
Один из самых надёжных силовых разъёмов, которые стараются применять на силовых аккумуляторах. Именно такие аккумуляторы используются на Li-Po аккумуляторах для коптеров. 

![XT-60](assets/xt60.jpg)

T-plug
------
Аналог XT-60. Имеет различные вариации для упрозщения разъединения. 

![T-plug](assets/t-plug.jpg)

JST-XH или балансировочный разъем 
 -----------------------------
Разъёмы данного типа часто применяются для балансировки отдельных элементов в составе сборки из нескольких литий-полимерных (Li-Pol), литий-ионных (Li-ion) или литий-фосфатных (LiFePO4) аккумуляторов. 
Подобные разъёмы с разным количеством штырьков устанавливаются в большинство современных зарядных устройств для балансировки литиевых элементов при заряде.
Может использоваться в сочетании с Buzzer (пищалкой) для контроля заряда аккумулятора.

![JST-XH](assets/balance.jpg)

 Gold bullet Conector или "Бананы"
 -----------------------------
Существует великое множество штырьковых разъёмов типа Gold bullet Conector. Разъёмы данного типа отличаются друг от друга диаметром и размером. Наиболее распространены разъёмы с диаметром коннектора 2 мм, 3 мм и 4 мм. 
Часто используется для создания беспаечных соединений на PDB и моторах.
![Banana](assets/banana.jpg)
