Техника безопасности при пайке
==============================

Работы, связанные с пайкой и лужением, должны проводиться в специально оборудованных и предварительно подготовленных помещениях. Обязательно должна присутствовать система вентиляции.

Перед началом работы необходимо:

1. Привести в порядок рабочее место, ничего не должно мешать процессу. Рабочее место должно быть хорошо освещено.
2. Паяльник, находящийся в рабочем состоянии, установить в зоне действия местной вытяжной вентиляции, в специальную подставку.
3. Перед началом работы надеть защитный халат, очки и, при необходимости, перчатки.

![stand](../assets/stand.jpg)

Во время пайки:

1. Паяльник следует держать только за ручку, так как жало имеет высокую температуру.

    ![keep](../assets/keep.png)

2. Для перемещения изделий применять специальные инструменты (пинцеты, клещи или другие инструменты), обеспечивающие безопасность при пайке.
3. Во избежание ожогов расплавленным припоем при распайке не выдергивать резко с большим усилием паяемые провода.
4. При пайке мелких и подвижных изделий пользоваться специальным держателем.

   ![helphand](../assets/helphand.jpg)

5. Паяльник переносить за корпус, а не за провод или рабочую часть. При перерывах в работе паяльник отключать от электросети.

> **Caution** При обнаружении неисправной работы паяльника или возникновении возгорания отключить его от питающей электросети.
