# Типы силовых разъемов

## XT-60

Один из самых надёжных силовых разъёмов, которые стараются применять на силовых аккумуляторах. Именно такие аккумуляторы используются на Li-Po аккумуляторах для коптеров.

<img src="../assets/xt60.jpg" alt="XT-60" width=200>

## T-plug

Аналог XT-60. Имеет различные вариации для упрозщения разъединения.

<img src="../assets/t-plug.jpg" alt="T-plug" width=200>

## JST-XH или балансировочный разъем

Разъёмы данного типа часто применяются для балансировки отдельных элементов в составе сборки из нескольких литий-полимерных (Li-Pol), литий-ионных (Li-ion) или литий-фосфатных (LiFePO4) аккумуляторов.
Подобные разъёмы с разным количеством штырьков устанавливаются в большинство современных зарядных устройств для балансировки литиевых элементов при заряде.
Может использоваться в сочетании с Buzzer (пищалкой) для контроля заряда аккумулятора.

<img src="../assets/balance.jpg" alt="JST-XH" width=200>

## Gold bullet Conector или "Бананы"

Существует великое множество штырьковых разъёмов типа Gold bullet Conector. Разъёмы данного типа отличаются друг от друга диаметром и размером. Наиболее распространены разъёмы с диаметром коннектора 2 мм, 3 мм и 4 мм.
Часто используется для создания беспаечных соединений на PDB и моторах.

<img src="../assets/Banana.jpg" alt="Banana" width=200>
